	KDS 41 00 00			KDS 41 00 00 건축구조기준
		KDS 41 20 00 : 2022
		건축물 콘크리트구조 설계기준
	건축구조기준
		2022년 10월 11일 개정 http://www.kcsc.re.kr

건설기준 제정 또는 개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며,  이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

건설기준 제・개정 연혁

∙  이  기준은 건설기준  코드체계 전환에 따라  기존  건설기준(설계기준, 표준시방서) 간  중복․ 상충을  비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.

∙  이  기준은 기존의 건축 구조물 및 공작물 등의 구조설계에 해당되는 부분을  통합 정비하여 기준으로 제정한 것으로 제ㆍ개정 연혁은 다음과 같다.

건설기준	주요내용	제·개정 (년.월)
건축구조설계기준	∙ 건축구조 설계기준 제정	제정 (2005.4.5.)
건축구조설계기준	∙ 재검토기한 신설 등 개정	개정 (2009.8.27.)
건축구조기준	∙ 부분 개정	개정 (2009.12)
건축구조기준	∙ 재검토기한의 연도 수정 등 개정	개정 (2013.12)
건축구조기준	∙ 특정한 지형조건의 기본지상적설하중 등 개정	개정 (2015.10)
건축구조기준	∙ 성능설계법 도입 및 돌발상황에 의한 하중 추가 등 기준 전반에 대한 최근 연구결과 및 개선된 공법 반영	개정 (2016.5)
KDS 41 30 00 : 2016	∙ 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비함	제정 (2016.6)
KDS 41 30 00 : 2016	∙ 한국산업표준과 건설기준 부합화에 따라 수정함	개정 (2018.7)
KDS 41 20 00 : 2022	∙ 건축기준 체계 개편 및 공통편 기준 개정 내용 반영함	개정 (2022.10)

제 정 : 2016년 6월 30일 심 의 : 중앙건설기술심의위원회 소관부서 : 국토교통부 건축안전과	개 정 : 2022년 10월 11일 자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회
관련단체 : 대한건축학회	작성기관 : 대한건축학회

∙  국토교통부장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

	목차
1. 일반사항 1 1.1 목적 1 1.2 적용범위 1 1.3 용어정의 1 1.4 기호정의 1 1.5 참조기준 1 1.6 설계고려사항 2 1.7 구조설게도서 2 2. 조사 및 계획 2 3. 재료 2 3.1 콘크리트 2 3.2 강재 2 4. 설계 2 4.1 설계하중 및 하중조합 2 4.2 사용성 및 내구성 2 4.3 철근상세 3 4.4 휨 및 압축 3 4.5 전단과 비틀림 3 4.6 정착 및 이음 3 4.7 프리스트레스트 콘크리트 4 4.8 슬래브 4 4.9 벽체 4 4.10 기초판 4 4.11 옹벽 및 지하외벽 4 4.12 아치 4 4.13 프리캐스트 콘크리트 4 4.14 합성콘크리트 부재 4 4.15 쉘과 절판부재 5 4.16 구조용 무근콘크리트 5 4.17 기존 콘크리트 구조물의 안전성 평가 6 4.18 내진설계 시 특별 고려사항 6 4.19 스트럿-타이 모델 6 4.20 콘크리트용 앵커 6

건축물 콘크리트구조 설계기준	KDS 41 20 00 : 2022

KDS 41 00 00 건축구조기준

1. 일반사항

1.1 목적

(1) 이 기준은 콘크리트구조 건축구조물에 대한 설계, 검사 및 실험, 설계하중, 재료별 설계방법, 재료강도, 제작 및 설치, 시공, 품질관리 등의 기술적 사항을 규정함으로써 콘크리트구조 건축구조물의 안전성, 사용성 및 내구성 을 확보하는 것을 그 목적으로 한다.

1.2 적용범위

(1) 이 기준은 무근콘크리트, 철근콘크리트, 프리스트레스트 콘크리트 및 경량기포 콘크리트를 사용하는 건축구조물에 적용한다.

(2) 이 기준은 KDS 14 20 01 (1.2)를 따르며, 다음  ① 을 추가한다.

①  건축구조물과 관련된 옹벽, 측구, 저수조, 저장소, 굴뚝 등 구조물과 플랜트, 지하 구조물, 탱크 등 특수구조물에 대하여서도 원칙적으로 이 구조기준을 적용하되 각 구조물의 거동 특성 및 기능에 따라 당해 시설에 맞는 기준을 적용할 수 있다.

1.3 참조 기준

KDS 14 20 00 콘크리트구조

KDS 41 12 00 건축물 설계하중

1.4 용어의 정의

(1) KDS 14 20 00에 따른다.

1.5 기호의 정의

(1) KDS 14 20 00와 KDS 14 20 10(1.5)에 따른다. 다만, KDS 14 20 10(1.5)에서 [eqn: H _{h}]와 [eqn: H _{v}]는 이 기준에서 제외하고 다음 기호를 추가한다.

∙ [eqn: H] : 흙, 지하수 또는 기타 재료의 횡압력에 의한 수평방향 하중 또는 이에 의해서 생기는 단면력

1.6 설계고려사항

(1) KDS 14 20 01(1.6)을 따른다.

1.7 구조설계도서

(1) KDS 14 20 01(1.7)을 따른다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

3.1 콘크리트

(1) KDS 14 20 01(3.1)을 따른다.

3.2 강재

(1) KDS 14 20 01(3.2)를 따른다.

4. 설계

4.1 설계하중 및 하중조합

(1) KDS 41 12 00과 KDS 41 17 00을 따른다.

4.2 사용성 및 내구성

4.2.1 사용성

(1) KDS 14 20 30을 따른다.

4.2.2 피로

(1) KDS 14 20 26을 따른다.

4.2.3 내구성

(1)  KDS 14 20 40을 따른다.

4.3 철근상세

(1) KDS 14 20 50을 따른다. 다만, 압축부재의 횡철근과 접합부의 설계는 다음 4.3.1와 4.3.2의 규정을 따른다.

4.3.1 압축부재의 횡철근

(1) KDS 14 20 50 (4.4.2)를 따르며, KDS 14 20 50 (4.4.2(3)②)을 다음 ①로 변경한다.

① 띠철근의 수직간격은 축방향 철근지름의 16배 이하, 띠철근이나 철선지름의 48배 이하, 또한 기둥 단면의 최소 치수 의 1/2 이하로 하여야 한다. 단, 200mm보다 좁을 필요는 없다.

4.3.2 접합부

(1) KDS 14 20 50 (4.5.3)을 따르며, 다음 ①을 추가한다.

① 보-기둥 접합부에서 둘레보강과 내부띠철근의 최대수직간격은 KDS 14 20 50 (4.4.2)의 규정을 따라야 한다. 이때 둘레보강과 내부띠철근의 상세는 기둥단부와 동일한 상세를 사용한다. 단, 접합부의 4면이 보로 둘러싸인 접합부 영역에서는 둘레보강과 내부띠철근을 생략할 수 있다.

4.4 휨 및 압축

(1) KDS 14 20 20을 따른다.

4.5 전단과 비틀림

(1) KDS 14 20 22를 따른다. 다만, 최소 전단철근 설계는 다음 규정을 따른다.

4.5.1 최소 전단철근

(1) KDS 14 20 22 (4.3.3)를 따르며, KDS 14 20 22 (4.3.3(1)⑥)을 다음 ①로 변경한다.

① 보의 깊이가 600mm를 초과하지 않고 설계기준압축강도가 60MPa를 초과하지 않는 강섬유 콘크리트 보에 작용하는 계수전단력이 [eqn: phi (1/6) lambda sqrt {f _{ck}} b _{w} d]를 초과하지 않는 경우

4.6 정착 및 이음

(1) KDS 14 20 52를 따른다.

4.7 프리스트레스트 콘크리트

(1) KDS 14 20 60을 따른다.

4.8 슬래브

(1) KDS 14 20 70을 따른다.

4.9 벽체

(1) KDS 14 20 72를 따른다.

4.10 기초판

(1) KDS 14 20 70을 따른다.

4.11 옹벽 및 지하외벽

(1) KDS 14 20 74를 따른다.

4.12 아치

(1) KDS 14 20 74를 따른다.

4.13 프리캐스트 콘크리트

(1) KDS 14 20 62를 따른다. 다만, KDS 14 20 62 (1.2(2))와 (4.3)은 제외한다.

4.14 합성콘크리트 부재

(1) KDS 14 20 66을 따른다. 다만, 설계 일반, 합성콘크리트 휨부재의 설계, 구조용 강재를 철근콘크리트로 보강한 합성휨부재적용 범위는 다음 4.14.1, 4.14.2, 4.14.3의 규정을 따른다.

4.14.1 설계일반

(1) KDS 14 20 66 (4.1)을 따르며, KDS 14 20 66 (4.1(2))는 다음 ①로 변경하고, 다음 ②를  추가한다.

① 각각의 부재요소는 각 재하단계에서 시공과정부터 발생 가능한 모든 사용하중 및 설계하중조건에 대해 합성 또는 비합성 단면을 고려하여 강도 및 사용성을 검토하여야 한다.

②위험단면위치의 주위에서 단면의 크기, 힘의 흐름이 급격히 변화하는 경우에는 실험 및 해석으로 성능이 입증되거나 KDS 14 20 24에 따라 설계되어야 한다.

4.14.2 합성콘크리트 휨부재의 설계

4.14.2.1 수직전단강도

(1) KDS 14 20 66 (4.2.1)을 따르며, 다음 ①부터 ④까지를 추가한다.

① 프리스트레스를 가하지 않은 합성 휨 부재에서 요소간의 콘크리트 강도가 서로 다를 경우에는 각 요소별 특성에 따라  [eqn: V _{c}]를 각각 계산하여 합산하여 [eqn: V _{c}]를 계산할 수 있다. 전단강도 계산을 위하여 KDS 14 20 22 식(4.2-1)과 식(4.2-3)을 사용한다. 단, KDS 14 20 22 (4.3.3) 최소전단철근의 조건을 만족하지 않고 휨 인장철근비가 0.013 미만인 경우에는 각 요소별 [eqn: sqrt {f _{ck}}]의 값이 7.1MPa를 초과하지 않도록 하여야 한다.

② 프리스트레스를 가한 요소를 포함하는 합성 휨 부재에서는 각 요소의 특성에 따라 [eqn: V _{c}]를 각각 계산하여 합산할 수 있다. 프리스트레스된 단면은 KDS 14 20 22 (4.2.2(2))의 조건을 만족하는 KDS 14 20 22 식(4.2-7)을 사용하고, 프리스트레스되지 않은 단면은 KDS 14 20 22 식(4.2-1)을 사용하여 계산한다. 단, 휨철근 인장강도의 40% 미만의 유효프리스트레스 힘이 작용하는 경우에는 ① 에 따른다. 프리스트레스요소의 단부와 정착부에서는 프리스트레스의 영향을 무시하고 ① 에 따른다.

③ ① 과 ②에서 각 요소의 전단강도계산에 사용되는 유효깊이는, 요소가 압축대에 위치한 경우에는 요소의 총깊이이며, 요소가 인장대에 위치한 경우에는 해당요소의 유효깊이이다.

④ 전단철근에 의한 전단강도 [eqn: V_s]의 최대값은 KDS 14 20 22 (4.3.4(9))에 따르며, 이때 [eqn: f _{ck}]는 각 요소의 콘크리트강도 중 최소값을 사용한다.

4.14.3 구조용 강재를 철근콘크리트로 보강한 합성휨부재적용 범위

(1) KDS 14 20 66 (4.2.4)를 따르며, KDS 14 20 66 (4.2.4(5))를 제외한다.

4.15 셸과 절판부재

(1) KDS 14 20 74를 따른다.

4.16 구조용 무근콘크리트

(1) KDS 14 20 64를 따른다. 다만, 적용 범위는 다음 규정을 따른다.

4.16.1 적용 범위

(1) KDS 14 20 64 (1.2)를 따르며, KDS 14 20 64 (1.2(1))을  다음 ①로 변경한다.

① 현장치기콘크리트 또는 프리캐스트콘크리트 부재 등과 같은 구조용 무근콘크리트 부재의 설계와 시공은 이 절의 규정에 따라야 하며, 다음 가와 나는 제외할 수 있다.

가. 구조용 무근콘크리트로 건설되는 지하층 벽체는 (4.2.3)의 특별한 환경상태에 대한 요구사항에서 제외될 수 있다.

나. 보도와 지표면 슬래브 등과 같이 지면에 바로 지지되는 슬래브의 설계와 시공은 이 기준을 적용하지 않는다. 다만, 이러한 부재가 다른 구조부재로부터 수직하중 또는 수평하중을 지면으로 전달하는 경우는 이 기준을 적용한다.

4.17 기존 콘크리트 구조물의 안전성 평가

(1) KDS 14 20 90을 따른다.

4.18 내진설계 시 특별 고려사항

(1) KDS 14 20 80을 따른다. 다만, 중간 및 특수 콘크리트 구조 시스템의 철근과 연결보는 다음 4.18.1과 4.18.2의 규정에 따른다.

4.18.1 중간 및 특수 콘크리트 구조 시스템의 철근

(1) 중간 및 특수 콘크리트 구조 시스템의 철근은 KDS 14 20 80 (4.1.5)를 따르며, KDS 14 20 80 (4.1.5(2))를 다음 ①로 변경한다.

① 골조의 주철근, 구조벽체의 수직철근 및 연결보의 주철근은 KS D 3504의 특수내진용 S등급 철근을 사용하여야 한다.

4.18.2 연결보

(1) 연결보는 KDS 14 20 80(4.7.7)을 따르며, 다음 ①을 추가한다.

① [eqn: l _{n} /h]＜2인 연결보에서 대각선 철근으로 설계되지 않는 경우, 150mm 이하 간격의 횡방향 철근과 수직 및 수평방향으로 각각 200mm 이하 간격의 연결철근을 배치하여야 한다. 각 연결철근과 횡방향 철근의 갈고리는 동등 이상의 직경인 축방향 철근에 연결하여야 하며 기계적 정착철근을 연결철근으로 사용할 수 있다.

4.19 스트럿-타이 모델

(1) KDS 14 20 24를 따른다.

4.20 콘크리트용 앵커

(1) KDS 14 20 54를 따른다.

집필위원

성 명	소 속	성 명	소 속
박홍근	서울대학교	이정윤	성균관대학교
서수연	한국교통대학교	조성우	조 구조기술사사무소
윤현도	충남대학교	천성철	인천대학교
이강철	원탑구조엔지니어링	최경규	숭실대학교

자문위원

성 명	소 속	성 명	소 속
김강수	서울시립대학교	최창식	한양대학교
김승원	뉴테크구조기술사무소	황보석	㈜ES건축구조엔지니어링
윤병익	㈜아이맥구조

국가건설기준센터 및 건설기준위원회

성 명	소 속	성 명	소 속
이영호	한국건설기술연구원	신영수	이화여자대학교
구재동	한국건설기술연구원	강현구	서울대학교
김기현	한국건설기술연구원	곽동삼	㈜원우구조기술사사무소
김태송	한국건설기술연구원	김대영	㈜한빛구조이엔지
김희석	한국건설기술연구원	김대호	㈜한울구조안전기술사무소
류상훈	한국건설기술연구원	김두기	공주대학교
안준혁	한국건설기술연구원	김세일	빛과울구조컨설팅
원훈일	한국건설기술연구원	김승원	뉴테크구조기술사사무소
이상규	한국건설기술연구원	박지훈	인천대학교
이승환	한국건설기술연구원	양영태	㈜건우기술
이여경	한국건설기술연구원	이강민	충남대학교
이용수	한국건설기술연구원	이현호	동양대학교
주영경	한국건설기술연구원	임준택	㈜한양풍동실험연구소
최봉혁	한국건설기술연구원	최준식	㈜단이엔씨
허원호	한국건설기술연구원

중앙건설기술심의위원회

성 명	소 속	성 명	소 속
김성수	대진대학교	박완신	충남대학교
김성훈	국토안전관리원	유정한	서울과학기술대학교
김태진	티아이구조기술사사무소	한동욱	남서울대학교

국토교통부

성 명	소 속	성 명	소 속
김연희	국토교통부 건축안전과	조윤빈	국토교통부 건축안전과
이지형	국토교통부 건축안전과

KDS 41 20 00 : 2022

건축물 콘크리트구조 설계기준

2022년 10월 11일 개정

소관부서   국토교통부 건축안전과

관련단체   대한건축학회

06687 서울특별시 서초구 효령로 87(방배동 917-9)

Tel : 02-525-1841      E-mail : webmaster@aik.or.kr

http://www.aik.or.kr/

작성기관   대한건축학회

06687 서울특별시 서초구 효령로 87(방배동 917-9)

Tel : 02-525-1841      E-mail : webmaster@aik.or.kr

http://www.aik.or.kr/

국가건설기준센터

10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)

Tel : 031-910-0444     E-mail : kcsc@kict.re.kr

http://www.kcsc.re.kr